(module 436500412 (layer F.Cu) (tedit 600C1799)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 436500412 (at 0 5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 5.6 0.17) (end 7.825 0.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.2 -2.6) (end 4.6 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.6 -1.8) (end 5 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -2.6) (end 5 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -3.6) (end 4.2 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4.2 -3.6) (end 4.2 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 6.8 -1.4) (end 7.2 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.825 0.17) (end -7.825 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.825 0.17) (end 7.825 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -6.5 10.07) (end 6.5 10.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.825 8.75) (end -7.825 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.825 8.75) (end 7.825 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.825 0.17) (end -5.6 0.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 7.825 8.75) (end 6.5 10.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -7.825 8.75) (end -6.5 10.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 4 smd rect (at -4.5 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.5 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 1.5 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 4.5 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at -8.35 5.47 90) (size 1.65 3.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at 8.35 5.47 90) (size 1.65 3.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KICAD_KEYLIB_PACKAGE_DIR}/810_connectors_clable_to_Board/436500412.stp
    (offset (xyz 0 -5.12 2.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
