(module RJ-11 (layer F.Cu) (tedit 5AF43E82)
  (fp_text reference REF** (at 10 -2.5) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value RJ-11 (at 3.25 8.75) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.2 -1.52) (end 11.5 -1.52) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.5 16.75) (end 11.5 -1.52) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.16 16.77) (end 11.5 16.77) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.2 -1.52) (end -5.2 16.77) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad ~ thru_hole circle (at 8.25 8.9) (size 3.5 3.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 2.54) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.9) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad ~ thru_hole circle (at -1.91 8.9) (size 3.5 3.5) (drill 3.25) (layers *.Cu *.Mask))
)
