(module 436500712 (layer F.Cu) (tedit 600C17D2)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.8) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value 436500712 (at 0 5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 10.1 0.17) (end 12.325 0.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.5 -2.6) (end 8.9 -1.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.9 -1.8) (end 9.3 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 9.3 -2.6) (end 9.3 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 9.3 -3.6) (end 8.5 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 8.5 -3.6) (end 8.5 -2.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_circle (center 11.2 -1.4) (end 11.6 -0.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -12.325 0.17) (end -12.325 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.325 0.17) (end 12.325 4.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -11 10.07) (end 11 10.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -12.325 8.75) (end -12.325 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.325 8.75) (end 12.325 6.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -12.325 0.17) (end -10.1 0.17) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 12.325 8.75) (end 11 10.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -12.325 8.75) (end -11 10.07) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 7 smd rect (at -9 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -6 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -3 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at -12.85 5.47 90) (size 1.65 3.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad ~ smd rect (at 12.85 5.47 90) (size 1.65 3.43) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 3 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at 9 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 6 0) (size 1.27 2.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KICAD_KEYLIB_PACKAGE_DIR}/810_connectors_clable_to_Board/436500712.stp
    (offset (xyz 0 -5.12 2.5))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
