(module FDUE1040D (layer F.Cu) (tedit 600C1747)
  (fp_text reference REF** (at 7.2 -6.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value FDUE1040D (at 6 0 90) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -3 -5.6) (end -1.6 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 -5.6) (end 1.6 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -3.2 5.6) (end -1.6 5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 5.6) (end 1.6 5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 3.8) (end -5 -3.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 3.8) (end -3.2 5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 -3.6) (end -3 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 5 5.6) (end 5 -5.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -5 0) (end 5 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at 0 -5.4 90) (size 4 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 5.4 90) (size 4 2.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model ${KICAD_KEYLIB_PACKAGE_DIR}/021_passive_inductor/FDUE1040D-H-1R0M=P3.STEP
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
