
(module TE_1-2199230-6 (layer F.Cu) (tedit 63662BD6)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -6.705175 -8.417465 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1.4052992126 1.4052992126) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value TE_1-2199230-6 (at 1.20329 4.516565 0) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1.40848031496 1.40848031496) (thickness 0.15)))
  )
  (pad None np_thru_hole circle (at -10.0 0.0) (size 1.15 1.15) (drill 1.15) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 10.0 0.0) (size 1.65 1.65) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -9.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 2 smd rect (at -9.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 3 smd rect (at -8.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 4 smd rect (at -8.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 5 smd rect (at -8.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 6 smd rect (at -8.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 7 smd rect (at -7.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 8 smd rect (at -7.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 9 smd rect (at -7.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 10 smd rect (at -7.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 11 smd rect (at -6.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 67 smd rect (at 7.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 68 smd rect (at 7.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 69 smd rect (at 7.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 70 smd rect (at 8.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 71 smd rect (at 8.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 72 smd rect (at 8.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 73 smd rect (at 8.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 74 smd rect (at 9.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 75 smd rect (at 9.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S1 smd rect (at -10.35 -4.5) (size 1.2 2.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad S2 smd rect (at 10.35 -4.5) (size 1.2 2.75) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 12 smd rect (at -6.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 13 smd rect (at -6.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 14 smd rect (at -6.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 15 smd rect (at -5.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 16 smd rect (at -5.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 17 smd rect (at -5.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 18 smd rect (at -5.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 19 smd rect (at -4.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 20 smd rect (at -4.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 21 smd rect (at -4.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 22 smd rect (at -4.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 23 smd rect (at -3.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 24 smd rect (at -3.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 25 smd rect (at -3.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 26 smd rect (at -3.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 27 smd rect (at -2.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 28 smd rect (at -2.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 29 smd rect (at -2.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 30 smd rect (at -2.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 31 smd rect (at -1.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 32 smd rect (at -1.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 33 smd rect (at -1.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 34 smd rect (at -1.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 35 smd rect (at -0.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 36 smd rect (at -0.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 37 smd rect (at -0.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 38 smd rect (at 0.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 39 smd rect (at 0.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 40 smd rect (at 0.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 41 smd rect (at 0.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 42 smd rect (at 1.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 43 smd rect (at 1.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 44 smd rect (at 1.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 45 smd rect (at 1.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 46 smd rect (at 2.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 47 smd rect (at 2.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 48 smd rect (at 2.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 49 smd rect (at 2.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 50 smd rect (at 3.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 51 smd rect (at 3.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 52 smd rect (at 3.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 53 smd rect (at 3.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 54 smd rect (at 4.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 55 smd rect (at 4.25 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 56 smd rect (at 4.5 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 57 smd rect (at 4.75 -5.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (pad 58 smd rect (at 5.0 2.275) (size 0.3 1.55) (layers F.Cu F.Mask F.Paste))
  (fp_line (start -10.95 2.5) (end -10.95 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -10.95 -5.25) (end 10.95 -5.25) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.95 -5.25) (end 10.95 2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.95 2.5) (end -10.95 2.5) (layer F.Fab) (width 0.127))
  (fp_line (start -11.2 3.3) (end 11.25 3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.25 3.3) (end 11.25 -6.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start 11.25 -6.3) (end -11.2 -6.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_line (start -11.2 -6.3) (end -11.2 3.3) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
  (fp_circle (center -9.25 -6.7) (end -9.15 -6.7) (layer F.SilkS) (width 0.2))
  (fp_circle (center -9.25 -6.7) (end -9.15 -6.7) (layer F.Fab) (width 0.2))
  (fp_line (start -10.95 2.5) (end -10.95 -2.805) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.95 -2.805) (end 10.95 -1.145) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.95 2.5) (end 10.95 1.145) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start -9.47 2.5) (end -10.95 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
  (fp_line (start 10.95 2.5) (end 9.47 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.127))
)