(module WE-LQS (layer F.Cu) (tedit 600C171C)
  (fp_text reference REF** (at -6.4 -6.4) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value WE-LQS (at 0 -8.2) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start 0 -5) (end 0 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start 4 4) (end -4 4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (fp_line (start -4 -4) (end 4 -4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
  (pad 1 smd rect (at -3.1 0) (size 2.4 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.1 0) (size 2.4 7.5) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model "${KICAD_KEYLIB_PACKAGE_DIR}/021_passive_inductor/74404084120 v1.step"
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
