(module SC-74 (layer F.Cu) (tedit 5CB35D4A)
  (fp_text reference REF** (at -3 -0.25 90) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value SC-74 (at 0 -2.5) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -0.75 -1.5) (end -0.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -0.75 1.5) (end 0.75 1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 1.5) (end 0.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 0.75 -1.5) (end -0.75 -1.5) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 0.95) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 0) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.95) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -1.2 -0.95) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.2 0) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.2 0.95) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.2 -0.95) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 1.2 0) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 1.2 0.95) (size 1.5 0.7) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
