/*
 * Intel ACPI Component Architecture
 * AML/ASL+ Disassembler version 20220331 (64-bit version)
 * Copyright (c) 2000 - 2022 Intel Corporation
 * 
 * Disassembly of apic.dat, Thu Sep  1 23:24:17 2022
 *
 * ACPI Data Table [APIC]
 *
 * Format: [HexOffset DecimalOffset ByteLength]  FieldName : FieldValue (in hex)
 */

[000h 0000   4]                    Signature : "APIC"    [Multiple APIC Description Table (MADT)]
[004h 0004   4]                 Table Length : 00000138
[008h 0008   1]                     Revision : 03
[009h 0009   1]                     Checksum : 2C
[00Ah 0010   6]                       Oem ID : "LENOVO"
[010h 0016   8]                 Oem Table ID : "CB-01   "
[018h 0024   4]                 Oem Revision : 00000001
[01Ch 0028   4]              Asl Compiler ID : "ACPI"
[020h 0032   4]        Asl Compiler Revision : 00040000

[024h 0036   4]           Local Apic Address : FEE00000
[028h 0040   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                         PC-AT Compatibility : 1

[02Ch 0044   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[02Dh 0045   1]                       Length : 08
[02Eh 0046   1]                 Processor ID : 00
[02Fh 0047   1]                Local Apic ID : 00
[030h 0048   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[034h 0052   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[035h 0053   1]                       Length : 08
[036h 0054   1]                 Processor ID : 01
[037h 0055   1]                Local Apic ID : 01
[038h 0056   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[03Ch 0060   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[03Dh 0061   1]                       Length : 08
[03Eh 0062   1]                 Processor ID : 02
[03Fh 0063   1]                Local Apic ID : 02
[040h 0064   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[044h 0068   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[045h 0069   1]                       Length : 08
[046h 0070   1]                 Processor ID : 03
[047h 0071   1]                Local Apic ID : 03
[048h 0072   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[04Ch 0076   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[04Dh 0077   1]                       Length : 08
[04Eh 0078   1]                 Processor ID : 04
[04Fh 0079   1]                Local Apic ID : 04
[050h 0080   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[054h 0084   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[055h 0085   1]                       Length : 08
[056h 0086   1]                 Processor ID : 05
[057h 0087   1]                Local Apic ID : 05
[058h 0088   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[05Ch 0092   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[05Dh 0093   1]                       Length : 08
[05Eh 0094   1]                 Processor ID : 06
[05Fh 0095   1]                Local Apic ID : 06
[060h 0096   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[064h 0100   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[065h 0101   1]                       Length : 08
[066h 0102   1]                 Processor ID : 07
[067h 0103   1]                Local Apic ID : 07
[068h 0104   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[06Ch 0108   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[06Dh 0109   1]                       Length : 08
[06Eh 0110   1]                 Processor ID : 08
[06Fh 0111   1]                Local Apic ID : 08
[070h 0112   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[074h 0116   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[075h 0117   1]                       Length : 08
[076h 0118   1]                 Processor ID : 09
[077h 0119   1]                Local Apic ID : 09
[078h 0120   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[07Ch 0124   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[07Dh 0125   1]                       Length : 08
[07Eh 0126   1]                 Processor ID : 0A
[07Fh 0127   1]                Local Apic ID : 0A
[080h 0128   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[084h 0132   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[085h 0133   1]                       Length : 08
[086h 0134   1]                 Processor ID : 0B
[087h 0135   1]                Local Apic ID : 0B
[088h 0136   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[08Ch 0140   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[08Dh 0141   1]                       Length : 08
[08Eh 0142   1]                 Processor ID : 0C
[08Fh 0143   1]                Local Apic ID : 0C
[090h 0144   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[094h 0148   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[095h 0149   1]                       Length : 08
[096h 0150   1]                 Processor ID : 0D
[097h 0151   1]                Local Apic ID : 0D
[098h 0152   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[09Ch 0156   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[09Dh 0157   1]                       Length : 08
[09Eh 0158   1]                 Processor ID : 0E
[09Fh 0159   1]                Local Apic ID : 0E
[0A0h 0160   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[0A4h 0164   1]                Subtable Type : 00 [Processor Local APIC]
[0A5h 0165   1]                       Length : 08
[0A6h 0166   1]                 Processor ID : 0F
[0A7h 0167   1]                Local Apic ID : 0F
[0A8h 0168   4]        Flags (decoded below) : 00000001
                           Processor Enabled : 1
                      Runtime Online Capable : 0

[0ACh 0172   1]                Subtable Type : 01 [I/O APIC]
[0ADh 0173   1]                       Length : 0C
[0AEh 0174   1]                  I/O Apic ID : 21
[0AFh 0175   1]                     Reserved : 00
[0B0h 0176   4]                      Address : FEC00000
[0B4h 0180   4]                    Interrupt : 00000000

[0B8h 0184   1]                Subtable Type : 01 [I/O APIC]
[0B9h 0185   1]                       Length : 0C
[0BAh 0186   1]                  I/O Apic ID : 22
[0BBh 0187   1]                     Reserved : 00
[0BCh 0188   4]                      Address : FEC01000
[0C0h 0192   4]                    Interrupt : 00000018

[0C4h 0196   1]                Subtable Type : 02 [Interrupt Source Override]
[0C5h 0197   1]                       Length : 0A
[0C6h 0198   1]                          Bus : 00
[0C7h 0199   1]                       Source : 00
[0C8h 0200   4]                    Interrupt : 00000002
[0CCh 0204   2]        Flags (decoded below) : 0000
                                    Polarity : 0
                                Trigger Mode : 0

[0CEh 0206   1]                Subtable Type : 02 [Interrupt Source Override]
[0CFh 0207   1]                       Length : 0A
[0D0h 0208   1]                          Bus : 00
[0D1h 0209   1]                       Source : 09
[0D2h 0210   4]                    Interrupt : 00000009
[0D6h 0214   2]        Flags (decoded below) : 000F
                                    Polarity : 3
                                Trigger Mode : 3

[0D8h 0216   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0D9h 0217   1]                       Length : 06
[0DAh 0218   1]                 Processor ID : 00
[0DBh 0219   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0DDh 0221   1]         Interrupt Input LINT : 01

[0DEh 0222   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0DFh 0223   1]                       Length : 06
[0E0h 0224   1]                 Processor ID : 01
[0E1h 0225   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0E3h 0227   1]         Interrupt Input LINT : 01

[0E4h 0228   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0E5h 0229   1]                       Length : 06
[0E6h 0230   1]                 Processor ID : 02
[0E7h 0231   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0E9h 0233   1]         Interrupt Input LINT : 01

[0EAh 0234   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0EBh 0235   1]                       Length : 06
[0ECh 0236   1]                 Processor ID : 03
[0EDh 0237   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0EFh 0239   1]         Interrupt Input LINT : 01

[0F0h 0240   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0F1h 0241   1]                       Length : 06
[0F2h 0242   1]                 Processor ID : 04
[0F3h 0243   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0F5h 0245   1]         Interrupt Input LINT : 01

[0F6h 0246   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0F7h 0247   1]                       Length : 06
[0F8h 0248   1]                 Processor ID : 05
[0F9h 0249   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[0FBh 0251   1]         Interrupt Input LINT : 01

[0FCh 0252   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[0FDh 0253   1]                       Length : 06
[0FEh 0254   1]                 Processor ID : 06
[0FFh 0255   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[101h 0257   1]         Interrupt Input LINT : 01

[102h 0258   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[103h 0259   1]                       Length : 06
[104h 0260   1]                 Processor ID : 07
[105h 0261   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[107h 0263   1]         Interrupt Input LINT : 01

[108h 0264   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[109h 0265   1]                       Length : 06
[10Ah 0266   1]                 Processor ID : 08
[10Bh 0267   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[10Dh 0269   1]         Interrupt Input LINT : 01

[10Eh 0270   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[10Fh 0271   1]                       Length : 06
[110h 0272   1]                 Processor ID : 09
[111h 0273   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[113h 0275   1]         Interrupt Input LINT : 01

[114h 0276   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[115h 0277   1]                       Length : 06
[116h 0278   1]                 Processor ID : 0A
[117h 0279   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[119h 0281   1]         Interrupt Input LINT : 01

[11Ah 0282   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[11Bh 0283   1]                       Length : 06
[11Ch 0284   1]                 Processor ID : 0B
[11Dh 0285   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[11Fh 0287   1]         Interrupt Input LINT : 01

[120h 0288   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[121h 0289   1]                       Length : 06
[122h 0290   1]                 Processor ID : 0C
[123h 0291   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[125h 0293   1]         Interrupt Input LINT : 01

[126h 0294   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[127h 0295   1]                       Length : 06
[128h 0296   1]                 Processor ID : 0D
[129h 0297   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[12Bh 0299   1]         Interrupt Input LINT : 01

[12Ch 0300   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[12Dh 0301   1]                       Length : 06
[12Eh 0302   1]                 Processor ID : 0E
[12Fh 0303   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[131h 0305   1]         Interrupt Input LINT : 01

[132h 0306   1]                Subtable Type : 04 [Local APIC NMI]
[133h 0307   1]                       Length : 06
[134h 0308   1]                 Processor ID : 0F
[135h 0309   2]        Flags (decoded below) : 0005
                                    Polarity : 1
                                Trigger Mode : 1
[137h 0311   1]         Interrupt Input LINT : 01

Raw Table Data: Length 312 (0x138)

    0000: 41 50 49 43 38 01 00 00 03 2C 4C 45 4E 4F 56 4F  // APIC8....,LENOVO
    0010: 43 42 2D 30 31 20 20 20 01 00 00 00 41 43 50 49  // CB-01   ....ACPI
    0020: 00 00 04 00 00 00 E0 FE 01 00 00 00 00 08 00 00  // ................
    0030: 01 00 00 00 00 08 01 01 01 00 00 00 00 08 02 02  // ................
    0040: 01 00 00 00 00 08 03 03 01 00 00 00 00 08 04 04  // ................
    0050: 01 00 00 00 00 08 05 05 01 00 00 00 00 08 06 06  // ................
    0060: 01 00 00 00 00 08 07 07 01 00 00 00 00 08 08 08  // ................
    0070: 01 00 00 00 00 08 09 09 01 00 00 00 00 08 0A 0A  // ................
    0080: 01 00 00 00 00 08 0B 0B 01 00 00 00 00 08 0C 0C  // ................
    0090: 01 00 00 00 00 08 0D 0D 01 00 00 00 00 08 0E 0E  // ................
    00A0: 01 00 00 00 00 08 0F 0F 01 00 00 00 01 0C 21 00  // ..............!.
    00B0: 00 00 C0 FE 00 00 00 00 01 0C 22 00 00 10 C0 FE  // ..........".....
    00C0: 18 00 00 00 02 0A 00 00 02 00 00 00 00 00 02 0A  // ................
    00D0: 00 09 09 00 00 00 0F 00 04 06 00 05 00 01 04 06  // ................
    00E0: 01 05 00 01 04 06 02 05 00 01 04 06 03 05 00 01  // ................
    00F0: 04 06 04 05 00 01 04 06 05 05 00 01 04 06 06 05  // ................
    0100: 00 01 04 06 07 05 00 01 04 06 08 05 00 01 04 06  // ................
    0110: 09 05 00 01 04 06 0A 05 00 01 04 06 0B 05 00 01  // ................
    0120: 04 06 0C 05 00 01 04 06 0D 05 00 01 04 06 0E 05  // ................
    0130: 00 01 04 06 0F 05 00 01                          // ........
