Version 4
SHEET 1 1908 680
WIRE 544 -16 416 -16
WIRE 720 -16 624 -16
WIRE 896 -16 720 -16
WIRE 1072 -16 896 -16
WIRE 1184 -16 1072 -16
WIRE 1280 -16 1184 -16
WIRE 1456 -16 1280 -16
WIRE 1536 -16 1456 -16
WIRE 896 0 896 -16
WIRE 416 16 416 -16
WIRE 1456 32 1456 -16
WIRE 720 48 720 -16
WIRE 1072 48 1072 -16
WIRE 1184 48 1184 -16
WIRE 1280 48 1280 -16
WIRE 896 112 896 64
WIRE 416 224 416 96
WIRE 720 224 720 112
WIRE 720 224 416 224
WIRE 896 224 896 192
WIRE 896 224 720 224
WIRE 1072 224 1072 112
WIRE 1072 224 896 224
WIRE 1184 224 1184 112
WIRE 1184 224 1072 224
WIRE 1280 224 1280 112
WIRE 1280 224 1184 224
WIRE 1456 224 1456 112
WIRE 1456 224 1280 224
WIRE 1536 224 1456 224
WIRE 896 272 896 224
WIRE 1456 336 1456 224
WIRE 720 352 720 224
WIRE 1072 352 1072 224
WIRE 1184 352 1184 224
WIRE 1280 352 1280 224
WIRE 416 368 416 224
WIRE 896 384 896 352
WIRE 416 480 416 448
WIRE 528 480 416 480
WIRE 720 480 720 416
WIRE 720 480 608 480
WIRE 896 480 896 448
WIRE 896 480 720 480
WIRE 1072 480 1072 416
WIRE 1072 480 896 480
WIRE 1184 480 1184 416
WIRE 1184 480 1072 480
WIRE 1280 480 1280 416
WIRE 1280 480 1184 480
WIRE 1456 480 1456 416
WIRE 1456 480 1280 480
WIRE 1536 480 1456 480
FLAG 1536 -16 +24
FLAG 1536 224 0
FLAG 1536 480 -24
SYMBOL voltage 416 0 R0
WINDOW 0 -49 10 Left 2
WINDOW 3 -202 108 Left 2
WINDOW 123 -229 122 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(48 0.2 800k)
SYMBOL ind 512 496 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 4.7µL
SYMATTR SpiceLine Ipk=30 Rser=0.016
SYMBOL cap 704 352 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1.5µ
SYMBOL ind 528 0 R270
WINDOW 0 32 56 VTop 2
WINDOW 3 5 56 VBottom 2
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 4.7µL
SYMATTR SpiceLine Ipk=30 Rser=0.016
SYMBOL cap 704 48 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1.5µ
SYMBOL cap 1056 48 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 4700µ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.075
SYMBOL voltage 416 352 R0
WINDOW 0 -49 10 Left 2
WINDOW 3 -202 108 Left 2
WINDOW 123 -229 122 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V2
SYMATTR Value SINE(48 0.2 800k)
SYMBOL res 880 96 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1.8R
SYMBOL res 912 368 R180
WINDOW 0 36 76 Left 2
WINDOW 3 30 48 Left 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 1.8R
SYMBOL cap 912 448 R180
WINDOW 0 24 56 Left 2
WINDOW 3 24 8 Left 2
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value 6.8µf
SYMBOL res 1440 16 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 3R
SYMBOL res 1440 320 R0
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 3R
SYMBOL cap 1056 352 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 4700µ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.075
SYMBOL cap 1168 48 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 4700µ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.075
SYMBOL cap 1264 48 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 4700µ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.075
SYMBOL cap 1264 352 R0
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value 4700µ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.075
SYMBOL cap 1168 352 R0
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value 4700µ
SYMATTR SpiceLine Rser=0.075
SYMBOL cap 912 64 R180
WINDOW 0 24 56 Left 2
WINDOW 3 24 8 Left 2
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value 6.8µf
TEXT 368 544 Left 2 !.tran 0 0.05 0 0.001
TEXT 488 -296 Left 2 ;PQ2614BLA-4R7K  \nIND:   4.7uF 10% \nSFR:  30 MHz\nDCR: 1.60 mOhm \nI rms:  30 A
TEXT 1280 -336 Left 2 ;.                          1\nCsrf = ------------------------\n.            (2 x PI x Fsrf)^2 x L
TEXT 1272 -200 Left 2 ;.                          1\nCsrf = --------------------------------- = 6 pF\n.            (2 x PI x 30 Mhz)^2 x 4.7uL
TEXT 216 -80 Left 2 ;SINE(24 0.2 1k)
TEXT 216 -112 Left 2 ;.ac dec 101 1 10g
