Version 4
SHEET 1 5128 772
WIRE 2464 -448 2464 -496
WIRE 2560 -448 2560 -496
WIRE 2656 -448 2656 -496
WIRE 2128 -336 480 -336
WIRE 2272 -336 2208 -336
WIRE 2656 -336 2656 -384
WIRE 2656 -336 2352 -336
WIRE 2848 -336 2656 -336
WIRE 3008 -336 2848 -336
WIRE 3824 -336 3008 -336
WIRE 2848 -288 2848 -336
WIRE 2128 -256 848 -256
WIRE 2272 -256 2208 -256
WIRE 2560 -256 2560 -384
WIRE 2560 -256 2352 -256
WIRE 2944 -256 2560 -256
WIRE 3008 -256 3008 -272
WIRE 3008 -256 2944 -256
WIRE 3728 -256 3008 -256
WIRE 2128 -176 1200 -176
WIRE 2272 -176 2208 -176
WIRE 2464 -176 2464 -384
WIRE 2464 -176 2352 -176
WIRE 2848 -176 2848 -224
WIRE 2848 -176 2464 -176
WIRE 2944 -176 2944 -192
WIRE 2944 -176 2848 -176
WIRE 3632 -176 2944 -176
WIRE 480 -32 480 -336
WIRE 848 -32 848 -256
WIRE 1200 -32 1200 -176
WIRE 3632 0 3632 -176
WIRE 3728 0 3728 -256
WIRE 3824 0 3824 -336
WIRE 480 64 480 48
WIRE 576 64 480 64
WIRE 736 64 640 64
WIRE 848 64 848 48
WIRE 944 64 848 64
WIRE 1104 64 1008 64
WIRE 1200 64 1200 48
WIRE 1296 64 1200 64
WIRE 1456 64 1360 64
WIRE 96 80 -80 80
WIRE 320 80 176 80
WIRE 480 96 480 64
WIRE 736 96 736 64
WIRE 848 96 848 64
WIRE 1104 96 1104 64
WIRE 1200 96 1200 64
WIRE 1456 96 1456 64
WIRE 320 112 320 80
WIRE -80 128 -80 80
WIRE 320 208 320 192
WIRE 1200 240 1200 176
WIRE 2128 240 1200 240
WIRE 2272 240 2208 240
WIRE 2464 240 2352 240
WIRE 2848 240 2464 240
WIRE 3008 240 2848 240
WIRE 3632 240 3632 64
WIRE 3632 240 3008 240
WIRE 2848 288 2848 240
WIRE 848 320 848 176
WIRE 2128 320 848 320
WIRE 2272 320 2208 320
WIRE 2560 320 2352 320
WIRE 2944 320 2560 320
WIRE 3008 320 3008 304
WIRE 3008 320 2944 320
WIRE 3728 320 3728 64
WIRE 3728 320 3008 320
WIRE 480 400 480 176
WIRE 2128 400 480 400
WIRE 2272 400 2208 400
WIRE 2656 400 2352 400
WIRE 2848 400 2848 352
WIRE 2848 400 2656 400
WIRE 2944 400 2944 384
WIRE 2944 400 2848 400
WIRE 3824 400 3824 64
WIRE 3824 400 2944 400
WIRE 2464 448 2464 240
WIRE 2560 448 2560 320
WIRE 2656 448 2656 400
WIRE 2464 560 2464 512
WIRE 2560 560 2560 512
WIRE 2656 560 2656 512
FLAG -80 208 0
FLAG 320 208 0
FLAG 736 96 0
FLAG 1104 96 0
FLAG 1456 96 0
FLAG 2464 -496 0
FLAG 2560 -496 0
FLAG 2656 -496 0
FLAG 2464 560 0
FLAG 2560 560 0
FLAG 2656 560 0
SYMBOL voltage -80 112 R0
WINDOW 123 24 124 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 0
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 20 1.1MEG)
SYMATTR Value2 AC 1
SYMBOL ind2 304 96 R0
SYMATTR InstName L1
SYMATTR Value 200n
SYMATTR Type ind
SYMBOL res 192 64 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 10
SYMBOL ind2 464 -48 R0
SYMATTR InstName L2
SYMATTR Value 2µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 464 80 R0
SYMATTR InstName L3
SYMATTR Value 2µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL cap 640 48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1µ
SYMBOL ind2 832 -48 R0
SYMATTR InstName L4
SYMATTR Value 2µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 832 80 R0
SYMATTR InstName L5
SYMATTR Value 2µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL cap 1008 48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1µ
SYMBOL ind2 1184 -48 R0
SYMATTR InstName L6
SYMATTR Value 2µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 1184 80 R0
SYMATTR InstName L7
SYMATTR Value 2µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL cap 1360 48 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 1µ
SYMBOL ind2 2368 -352 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L8
SYMATTR Value 150µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 2368 -272 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L9
SYMATTR Value 150µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 2368 -192 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L10
SYMATTR Value 150µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL res 2224 -352 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value {RL1}
SYMBOL res 2224 -272 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value {RL2}
SYMBOL ind2 2368 224 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L11
SYMATTR Value 150µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 2368 304 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L12
SYMATTR Value 150µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL ind2 2368 384 R90
WINDOW 0 5 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName L13
SYMATTR Value 150µ
SYMATTR Type ind
SYMBOL cap 3616 0 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 13p
SYMBOL cap 3712 0 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 27p
SYMBOL cap 3808 0 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 13p
SYMBOL res 2224 -192 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value {RL1}
SYMBOL res 2224 224 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value {RL1}
SYMBOL res 2224 304 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value {RL2}
SYMBOL res 2224 384 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R7
SYMATTR Value {RL1}
SYMBOL cap 2992 -336 R0
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value {CC2}
SYMBOL cap 2928 -256 R0
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value {CC2}
SYMBOL cap 2832 -288 R0
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value {CC1}
SYMBOL cap 2992 240 R0
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value {CC2}
SYMBOL cap 2928 320 R0
SYMATTR InstName C11
SYMATTR Value {CC2}
SYMBOL cap 2832 288 R0
SYMATTR InstName C12
SYMATTR Value {CC1}
SYMBOL cap 2448 -448 R0
SYMATTR InstName C13
SYMATTR Value {CP1}
SYMBOL cap 2544 -448 R0
SYMATTR InstName C14
SYMATTR Value {CP1}
SYMBOL cap 2640 -448 R0
SYMATTR InstName C15
SYMATTR Value {CP1}
SYMBOL cap 2448 512 M180
WINDOW 0 24 56 Left 2
WINDOW 3 24 8 Left 2
SYMATTR InstName C16
SYMATTR Value {CP1}
SYMBOL cap 2544 512 M180
WINDOW 0 24 56 Left 2
WINDOW 3 24 8 Left 2
SYMATTR InstName C17
SYMATTR Value {CP1}
SYMBOL cap 2640 512 M180
WINDOW 0 24 56 Left 2
WINDOW 3 24 8 Left 2
SYMATTR InstName C18
SYMATTR Value {CP1}
TEXT 2104 -504 Left 2 !.param RL1 = 1
TEXT 2104 -472 Left 2 !.param RL2 = 0.9
TEXT 304 -376 Left 2 !K1 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 0.9
TEXT -114 450 Left 2 !.ac lin 10001 1Meg 5Meg
TEXT 2832 -480 Left 2 !.param CC1 = 1n
TEXT 2864 -432 Left 2 !.param CC2 = 1n
TEXT 2152 -392 Left 2 !K2 L8 L9 L10 {KW}
TEXT 2160 144 Left 2 !K3 L11 L12 L13 {KW}
TEXT 2472 -584 Left 2 !.param CP1 = 10p
TEXT 248 -424 Left 3 ;Transformer
TEXT 3624 -464 Left 2 ;Quadrupole (simple modle)
TEXT 1720 -600 Left 2 ;RF Resonator coil
TEXT -176 -32 Left 3 ;Amplifier
TEXT -24 392 Left 2 !;.tran 100u
TEXT 2152 -432 Left 2 !.param KW = 0.2
RECTANGLE Normal 1504 448 224 -448 2
RECTANGLE Normal 4112 496 3472 -496 2
RECTANGLE Normal 3440 768 1696 -624 2
RECTANGLE Normal -208 336 192 -64 2
