Version 4
SHEET 1 1908 680
WIRE 288 -16 128 -16
WIRE 416 -16 352 -16
WIRE 512 -16 416 -16
WIRE 560 -16 512 -16
WIRE 672 -16 624 -16
WIRE 768 -16 672 -16
WIRE 800 -16 768 -16
WIRE 928 -16 864 -16
WIRE 1024 -16 928 -16
WIRE 1072 -16 1024 -16
WIRE 1184 -16 1136 -16
WIRE 1280 -16 1184 -16
WIRE 1312 -16 1280 -16
WIRE 1440 -16 1376 -16
WIRE 1536 -16 1440 -16
WIRE 1584 -16 1536 -16
WIRE 1696 -16 1648 -16
WIRE 1792 -16 1696 -16
WIRE 416 32 416 -16
WIRE 512 32 512 -16
WIRE 672 32 672 -16
WIRE 768 32 768 -16
WIRE 928 32 928 -16
WIRE 1024 32 1024 -16
WIRE 1184 32 1184 -16
WIRE 1280 32 1280 -16
WIRE 1440 32 1440 -16
WIRE 1536 32 1536 -16
WIRE 1696 32 1696 -16
WIRE 1792 32 1792 -16
WIRE 128 80 128 -16
WIRE 416 144 416 96
WIRE 416 144 272 144
WIRE 432 144 416 144
WIRE 512 144 512 96
WIRE 512 144 496 144
WIRE 672 144 672 96
WIRE 672 144 512 144
WIRE 688 144 672 144
WIRE 768 144 768 96
WIRE 768 144 752 144
WIRE 928 144 928 96
WIRE 928 144 768 144
WIRE 944 144 928 144
WIRE 1024 144 1024 96
WIRE 1024 144 1008 144
WIRE 1184 144 1184 96
WIRE 1184 144 1024 144
WIRE 1200 144 1184 144
WIRE 1280 144 1280 96
WIRE 1280 144 1264 144
WIRE 1440 144 1440 96
WIRE 1440 144 1280 144
WIRE 1456 144 1440 144
WIRE 1536 144 1536 96
WIRE 1536 144 1520 144
WIRE 1696 144 1696 96
WIRE 1696 144 1536 144
WIRE 1712 144 1696 144
WIRE 1792 144 1792 96
WIRE 1792 144 1776 144
WIRE 128 176 128 160
WIRE 272 176 272 144
WIRE 272 176 128 176
WIRE 128 208 128 176
WIRE 1792 224 1792 144
WIRE 1792 352 1792 304
FLAG 128 208 0
FLAG 1792 352 0
SYMBOL voltage 128 64 R0
WINDOW 123 0 0 Left 0
WINDOW 39 24 124 Left 2
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 0.5 10)
SYMATTR SpiceLine Rser=10k
SYMBOL cap 352 -32 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL cap 624 -32 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 432 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D1
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 496 128 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 496 32 R0
SYMATTR InstName D2
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 688 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D3
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 752 128 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 752 32 R0
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 864 -32 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL cap 1136 -32 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 944 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 1008 128 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C7
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 1008 32 R0
SYMATTR InstName D6
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 1200 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D7
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 1264 128 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C8
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 1264 32 R0
SYMATTR InstName D8
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 1376 -32 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C9
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL cap 1648 -32 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C10
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 1456 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D9
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 1520 128 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C11
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 1520 32 R0
SYMATTR InstName D10
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL diode 1712 96 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D11
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL cap 1776 128 R90
WINDOW 0 0 32 VBottom 2
WINDOW 3 32 32 VTop 2
SYMATTR InstName C12
SYMATTR Value {Cl}
SYMBOL diode 1776 32 R0
SYMATTR InstName D12
SYMATTR Value 1N4148
SYMBOL res 1776 208 R0
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 100Meg
TEXT 94 232 Left 2 !.tran 5s
TEXT -264 16 Left 2 !.param Cl = 1n
