#include "bsl_nucleo_f042k6.hpp"


Nucleo_f042k6::Nucleo_f042k6(){}
Nucleo_f042k6::~Nucleo_f042k6(){}

void Nucleo_f042k6::init()
{
	ledPin.init();
	ledPin.setMode(Pin::mode::output);
	ledPin.setSpeed(Pin::speed::fast);

	pin_a0.init();
	pin_a0.setMode(Pin::mode::input);
	pin_a0.setSpeed(Pin::speed::slow);
	pin_a0.setPullUpDonw(Pin::pullUpDown::pullDown);
}

void Nucleo_f042k6::running()
{
	ledPin.write(true);
	delay.ms(200); 
	ledPin.write(false);
	delay.ms(200); 
}

